|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ISO 3779 | WMI | | | VDS | | | | | | VIS | | | | | | | |
| Европейский союз  и Северная Америка  более 500 автомобилей в год | Всемирный индекс изготовителя | | | Характеристики автомобиля | | | | | Контрольная цифра | Модельный год | Код завода | Серийный номер | | | | | |
| Европейский союз  и Северная Америка  менее 500 автомобилей в год | Всемирный индекс изготовителя | | | Характеристики автомобиля | | | | | Контрольная цифра | Модельный год | Код завода | Всемирный индекс изготовителя | | | Серийный номер | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A-H = Африка** | **J-R = Азия** | **S-Z = Европа** | **1-5 = Северная Америка** | **6-7 = Океания** | **8-9 = Южная Америка** |
| AA-AH ЮАР  AJ-AN Кот-д’Ивуар  AP-A0 не используется  BA-BE Ангола  BF-BK Кения  BL-BR Танзания  BS-B0 не используется  CA-CE Бенин  CF-CK Мадагаскар  CL-CR Тунис  CS-C0 не используется  DA-DE Египет  DF-DK Марокко  DL-DR Замбия  DS-D0 не используется  EA-EE Эфиопия  EF-EK Мозамбик  EL-E0 не используется  FA-FE Гана  FF-FK Нигерия  FL-F0 не используется  GA-G0 не используется  HA-H0 не используется | JA-JT Япония  KA-KE Шри Ланка  KF-KK Израиль  KL-KR Южная Корея  KS-K0 не используется  LA-L0 Китай  MA-ME Индия  MF-MK Индонезия  ML-MR Таиланд  MS-M0 не используется  NF-NK Пакистан  NL-NR Турция  NS-N0 не используется  PA-PE Филиппины  PF-PK Сингапур  PL-PR Малайзия  PS-P0 не используется  RA-RE ОАЭ  RF-RK Тайвань  RL-RR Вьетнам  RS-R0 Саудовская Аравия | SA-SM Великобритания  SN-ST Германия  SU-SZ Польша  S1-S4 Латвия  TA-TH Швейцария  TJ-TP Чехия  TR-TV Венгрия  TW-T1 Португалия  T2-T0 не используется  UA-UG не используется  UH-UM Дания  UN-UT Ирландия  UU-UZ Румыния  U1-U4 не используется  U5-U7 Словакия  U8-U0 не используется  VA-VE Австрия  VF-VR Франция  VS-VW Испания  VX-V2 Сербия  V3-V5 Хорватия  V6-V0 Эстония  WA-W0 Германия  XA-XE Болгария  XF-XK Греция  XL-XR Нидерланды  XS-XW СССР/СНГ  XX-X2 Люксембург  X3-X0 Россия  YA-YE Бельгия  YF-YK Финляндия  YL-YR Мальта  YS-YW Швеция  YX-Y2 Норвегия  Y3-Y5 Беларусь  Y6-Y0 Украина  ZA-ZR Италия  ZS-ZW не используется  ZX-Z2 Словения  Z3-Z5 Литва  Z7-Z0 Россия | 1A-10 США  2A-20 Канада  3A-3W Мексика  3X-37 Коста Рика  38-30 Каймановы острова  4A-40 США  5A-50 США | 6A-6W Австралия  6X-60 не используется  7A-7E Новая Зеландия  7F-70 не используется | 8A-8E Аргентина  8F-8K Чили  8L-8R Эквадор  8S-8W Перу  8X-82 Венесуэла  83-80 не используется  9A-9E Бразилия  9F-9K Колумбия  9L-9R Парагвай  9S-9W Уругвай  9X-92 Тринидад и Тобаго  93-99 Бразилия  90 не используется |