|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ISO 3779 | WMI | VDS | VIS |
| Европейский союз и Северная Америка более 500 автомобилей в год | Всемирный индекс изготовителя | Характеристики автомобиля | Контрольная цифра | Модельный год | Код завода  | Серийный номер |
| Европейский союз и Северная Америка менее 500 автомобилей в год | Всемирный индекс изготовителя | Характеристики автомобиля | Контрольная цифра | Модельный год | Код завода  | Всемирный индекс изготовителя | Серийный номер |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A-H = Африка** | **J-R = Азия** | **S-Z = Европа** | **1-5 = Северная Америка** | **6-7 = Океания** | **8-9 = Южная Америка** |
| AA-AH ЮАРAJ-AN Кот-д’ИвуарAP-A0 не используетсяBA-BE АнголаBF-BK КенияBL-BR ТанзанияBS-B0 не используетсяCA-CE БенинCF-CK МадагаскарCL-CR ТунисCS-C0 не используетсяDA-DE ЕгипетDF-DK МароккоDL-DR ЗамбияDS-D0 не используетсяEA-EE ЭфиопияEF-EK МозамбикEL-E0 не используетсяFA-FE ГанаFF-FK НигерияFL-F0 не используетсяGA-G0 не используетсяHA-H0 не используется | JA-JT ЯпонияKA-KE Шри ЛанкаKF-KK ИзраильKL-KR Южная КореяKS-K0 не используетсяLA-L0 КитайMA-ME ИндияMF-MK ИндонезияML-MR ТаиландMS-M0 не используетсяNF-NK ПакистанNL-NR ТурцияNS-N0 не используетсяPA-PE ФилиппиныPF-PK СингапурPL-PR МалайзияPS-P0 не используетсяRA-RE ОАЭRF-RK ТайваньRL-RR ВьетнамRS-R0 Саудовская Аравия | SA-SM ВеликобританияSN-ST ГерманияSU-SZ ПольшаS1-S4 ЛатвияTA-TH ШвейцарияTJ-TP ЧехияTR-TV ВенгрияTW-T1 ПортугалияT2-T0 не используетсяUA-UG не используетсяUH-UM ДанияUN-UT ИрландияUU-UZ РумынияU1-U4 не используетсяU5-U7 СловакияU8-U0 не используетсяVA-VE АвстрияVF-VR ФранцияVS-VW ИспанияVX-V2 СербияV3-V5 ХорватияV6-V0 ЭстонияWA-W0 ГерманияXA-XE БолгарияXF-XK ГрецияXL-XR НидерландыXS-XW СССР/СНГXX-X2 ЛюксембургX3-X0 РоссияYA-YE БельгияYF-YK ФинляндияYL-YR МальтаYS-YW ШвецияYX-Y2 НорвегияY3-Y5 БеларусьY6-Y0 УкраинаZA-ZR ИталияZS-ZW не используетсяZX-Z2 СловенияZ3-Z5 ЛитваZ7-Z0 Россия | 1A-10 США2A-20 Канада3A-3W Мексика3X-37 Коста Рика38-30 Каймановы острова4A-40 США5A-50 США | 6A-6W Австралия6X-60 не используется7A-7E Новая Зеландия7F-70 не используется | 8A-8E Аргентина8F-8K Чили8L-8R Эквадор8S-8W Перу8X-82 Венесуэла83-80 не используется9A-9E Бразилия9F-9K Колумбия9L-9R Парагвай9S-9W Уругвай9X-92 Тринидад и Тобаго93-99 Бразилия90 не используется |